Luna Classic 20/24 (descriere)

* centrala murala combi (putere 20 kW - incalzire / 24 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 10 l/min la ΔT = 30 °C
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:4
* consum normat gaz metan: 2,61 m3/h
* nivel de presiune acustica: N.A.
* masa: 28,5 kg
* dimensiuni: 395 x 700 x 285 mm