Luna Duo-Tec E 32/40 (descriere)

* centrala murala combi (putere 32 kW - incalzire / 40 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 17 l/min la ΔT = 30 °C
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:6
* consum normat gaz metan: 4,36 m3/h
* nivel de presiune acustica: 51 dBA
* masa: 41 kg
* dimensiuni: 450 x 763 x 345 mm