Ciao X 25C (descriere)

* centrală murală combi (putere 20 kW - încălzire / 25 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 10 l/min la ΔT = 30 °C
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:7
* consum normat gaz metan: 2,12 m3/h
* nivel de presiune acustică: N.A.