Ciao X 30C (descriere)

* centrală murală combi (putere 24 kW - încălzire / 30 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 14 l/min la ΔT = 30 °C
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:6
* consum normat gaz metan: 2,64 m3/h
* nivel de presiune acustică: N.A.
* masă: 30 kg
* dimensiuni: 400 x 700 x 276 mm