Mynute X 35C (descriere)

* centrală murală combi (putere 30 kW - încălzire / 35 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 15 l/min la ΔT = 30 °C
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:6
* consum normat gaz metan: 3,17 m3/h
* nivel de presiune acustică: N.A.
* masă: 40 kg
* dimensiuni: 420 x 740 x 350 mm