Condens 2300 (descriere)

* centrală murală combi (putere 24 kW – încălzire / 30 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 14 l/min la ΔT = 30 °C
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:8
* consum normat gaz metan: 3,05 m3/h
* nivel de presiune acustică: 44 dB(A)
* masă: 36 kg
* dimensiuni: 400 x 713 x 300 mm