Condens 2500 WBC 24-1 DE (descriere)

* centrală murală sistem (putere 24 kW – încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:8
* consum normat gaz metan: 2,52 m3/h
* nivel de presiune acustică: 50 dB(A)
* masă: 36 kg
* dimensiuni: 400 x 815 x 300 mm