Condens 7000-i 24-28 (descriere)

* centrală murală combi (putere 24 kW – încălzire / 28 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 12,5 l/min la ΔT = 30 °C
* design avangardist cu sticla Titanium Glass (albă sau neagră la alegere)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:6,5
* consum normat gaz metan: 3,03 m3/h
* nivel de presiune acustică: 50 dB(A)
* masă: 43 kg
* dimensiuni: 440 x 840 x 360 mm