Condens 7000i 30-35 (descriere)

* centrala murala combi (putere 30 kW - incalzire / 35 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 15 l/min la ΔT = 30 °C
* design avangardist cu sticla Titanium Glass (alba sau neagra la alegere)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:6
* consum normat gaz metan: 3,56 m3/h
* nivel de presiune acustica: 52 dB(A)
* masa: 52 kg
* dimensiuni: 440 x 840 x 350 mm