GB062-24K (descriere)

* centrala murala combi (putere 24 kW - incalzire / 28 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 12,5 l/min la ΔT = 30 °C
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:8
* consum normat gaz metan: 3,18 m3/h
* nivel de presiune acustica: 50 dB(A)
* masa: 36 kg
* dimensiuni: 400 x 815 x 300 mm