GB162-85 (sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 85 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesită kit de transformare)
* nu are pompa inclusă (necesită grup de pompare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:5
* consum normat gaz metan: N.A.
* nivel de presiune acustică: N.A.
* masă: 70 kg
* dimensiuni: 520 x 980 x 465 mm