AMC Pro 45 (sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 41 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)
* nu are pompă inclusă
* raport de modulație pe încălzire: 1:5
* consum normat gaz metan: 4,4 m3/h
* nivel de presiune acustică: 45 dBA
* masă: 60,5 kg
* dimensiuni: 500 x 750 x 500 mm