AMC Pro 65 (sistem) (descriere)

* centrala murala sistem (putere 61 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesita kit de transformare)
* nu are pompa inclusa
* raport de modulatie pe incalzire: 1:5
* consum normat gaz metan: 6,6 m3/h
* nivel de presiune acustica: 47 dBA
* masa: 66,5 kg
* dimensiuni: 500 x 750 x 500 mm