AMC Pro 65 (sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 61 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)
* nu are pompă inclusă
* raport de modulație pe încălzire: 1:5
* consum normat gaz metan: 6,6 m3/h
* nivel de presiune acustică: 47 dBA
* masă: 66,5 kg
* dimensiuni: 500 x 750 x 500 mm