MPX 28/33 BIC (descriere)

* centrală murală combi (putere 28 kW – încălzire / 33 kW - ACM) cu boiler încorporat 40 l
* debit ACM: 18 l/min la ΔT = 30 °C
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:6
* consum normat gaz metan: 3,6 m3/h
* nivel de presiune acustică: 53 dB(A)
* masă: 57,5 kg
* dimensiuni: 600 x 950 x 466 mm