MPX 28/33 BIC (descriere)

* centrala murala combi (putere 28 kW - incalzire / 33 kW - ACM) cu boiler incorporat 40 l
* debit ACM: 18 l/min la ΔT = 30 °C
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:6
* consum normat gaz metan: 3,6 m3/h
* nivel de presiune acustica: 53 dB(A)
* masa: 57,5 kg
* dimensiuni: 600 x 950 x 466 mm