Naneo 30/35 (descriere)

* centrală murală combi (putere 30 kW – încălzire / 35 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 15 l/min la ΔT = 30 °C
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:4
* consum normat gaz metan: 3,66 m3/h
* nivel de presiune acustică: 42 dB(A)
* masă: 29 kg
* dimensiuni: 368 x 541 x 364 mm