Luna Classic 24/28 (descriere)

* centrală murală combi (putere 24 kW - încălzire / 28 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 12,5 l/min la ΔT = 30 °C
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:4
* consum normat gaz metan: 3,06 m3/h
* nivel de presiune acustică: N.A.
* masă: 30 kg
* dimensiuni: 395 x 700 x 285 mm