Luna Duo-Tec E 1.32 (sistem) (descriere)

* centrala murala sistem (putere 32 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:7
* consum normat gaz metan: 3,49 m3/h
* nivel de presiune acustica: 52 dBA
* masa: 37,5 kg
* dimensiuni: 450 x 763 x 345 mm