Luna Duo-Tec E 1.32 (sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 32 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:7
* consum normat gaz metan: 3,49 m3/h
* nivel de presiune acustică: 52 dBA
* masă: 37,5 kg
* dimensiuni: 450 x 763 x 345 mm