Luna Duo-Tec MP+ 1.50 (sistem) (descriere)

* centrala murala sistem (putere 45 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesita kit de transformare)
* are pompa inclusa
* raport de modulatie pe incalzire: 1:9
* consum normat gaz metan: 4,9 m3/h
* nivel de presiune acustica: 62 dBA
* masa: 40 kg
* dimensiuni: 450 x 766 x 377 mm