Luna Duo-Tec MP+ 1.60 (sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 55 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)
* are pompă inclusă
* raport de modulație pe încălzire: 1:9
* consum normat gaz metan: 5,98 m3/h
* nivel de presiune acustică: 59 dBA
* masă: 40 kg
* dimensiuni: 450 x 766 x 377 mm