Ciao X 25C (descriere)

* centrala murala combi (putere 20 kW - incalzire / 25 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 10 l/min la ΔT = 30 °C
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:7
* consum normat gaz metan: 2,12 m3/h
* nivel de presiune acustica: N.A.
* masa: 28,5 kg
* dimensiuni: 400 x 700 x 276 mm