Mynute X 30R (sistem) (descriere)

* centrala murala sistem (putere 30 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:6
* consum normat gaz metan: 3,17 m3/h
* nivel de presiune acustica: N.A.
* masa: 40 kg
* dimensiuni: 420 x 740 x 350 mm