Power Max 150 (sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 131 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesită kit de transformare)
* nu are pompă inclusă
* raport de modulație pe încălzire: 1:5
* consum normat gaz metan: N.A.
* nivel de presiune acustică: 57
* masă: 97 kg
* dimensiuni: 600 x 1165 x 435 mm