Power Max 65P (sistem) (descriere)

* centrala murala sistem (putere 56 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesita kit de transformare)
* are pompa inclusa
* raport de modulatie pe incalzire: 1:4
* consum normat gaz metan: N.A.
* nivel de presiune acustica: 53
* masa: 66 kg
* dimensiuni: 600 x 1000 x 435 mm