Power Max 80P (sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 68 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesită kit de transformare)
* are pompă inclusă
* raport de modulație pe încălzire: 1:5
* consum normat gaz metan: N.A.
* nivel de presiune acustică: 54
* masă: 78 kg
* dimensiuni: 600 x 1000 x 435 mm