Condens 7000 28 ZSBR (descriere)

* centrală murală sistem (putere 28 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:4
* consum normat gaz metan: 2,8 m3/h
* nivel de presiune acustică: 36 dB(A)
* masă: 50 kg
* dimensiuni: 440 x 850 x 350 mm