Condens 7000 28 ZSBR (descriere)

* centrala murala sistem (putere 28 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:4
* consum normat gaz metan: 2,8 m3/h
* nivel de presiune acustica: 36 dB(A)
* masa: 50 kg
* dimensiuni: 440 x 850 x 350 mm