Condens 7000 35 ZBR (descriere)

* centrală murală sistem (putere 35 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:3
* consum normat gaz metan: 3,7 m3/h
* nivel de presiune acustică: 38 dB(A)
* masă: 40 kg
* dimensiuni: 440 x 850 x 350 mm