Condens 7000 35 ZBR (descriere)

* centrala murala sistem (putere 42 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:4
* consum normat gaz metan: 4,2 m3/h
* nivel de presiune acustica: 38 dB(A)
* masa: 40 kg
* dimensiuni: 440 x 850 x 350 mm