Condens 7000i 35 (sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 35 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* design avangardist cu sticla Titanium Glass (albă sau neagră la alegere)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:7
* consum normat gaz metan: 3,56 m3/h
* nivel de presiune acustică: 52 dB(A)
* masă: 52 kg
* dimensiuni: 440 x 840 x 360 mm