GB062-24 (sistem) (descriere)

* centrala murala sistem (putere 24 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:8
* consum normat gaz metan: 3,18 m3/h
* nivel de presiune acustica: 50 dB(A)
* masa: 36 kg
* dimensiuni: 400 x 815 x 300 mm