GB122-24K (descriere)

* centrala murala combi (putere 24 kW - incalzire / 30 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 14 l/min la ΔT = 30 °C
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:8
* consum normat gaz metan: 3,05 m3/h
* nivel de presiune acustica: 44 dB(A)
* masa: 36 kg
* dimensiuni: 400 x 713 x 300 mm