GB162-70 (sistem) (descriere)

* centrala murala sistem (putere 70 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesita kit de transformare)
* nu are pompa inclusa (necesita grup de pompare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:5
* consum normat gaz metan: N.A.
* nivel de presiune acustica: N.A.
* masa: 70 kg
* dimensiuni: 520 x 980 x 465 mm