GB172-30K (descriere)

* centrală murală combi (putere 30 kW – încălzire / 30 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 14 l/min la ΔT = 30 °C
* design avangardist cu sticlă Titanium Glass (albă sau neagră la alegere)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesită kit de transformare)
* raport de modulatie pe încălzire: 1:7
* consum normat gaz metan: 3,02 m3/h
* nivel de presiune acustică: 50 dB(A)
* masă: 52 kg
* dimensiuni: 440 x 840 x 350 mm