GB172i-42(sistem) (descriere)

* centrala murala sistem (putere 42 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* design avangardist cu sticla Titanium Glass (alba sau neagra la alegere)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:7
* consum normat gaz metan: 4,32 m3/h
* nivel de presiune acustica: 52 dB(A)
* masa: 51 kg
* dimensiuni: 440 x 840 x 350 mm