GB172i-42(sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 42 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* design avangardist cu sticlă Titanium Glass (albă sau neagră la alegere)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:7
* consum normat gaz metan: 4,32 m3/h
* nivel de presiune acustică: 52 dB(A)
* masă: 51 kg
* dimensiuni: 440 x 840 x 350 mm