Naneo 34/39 (descriere)

* centrală murală combi (putere 34 kW – încălzire / 39 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 17 l/min la ΔT = 30 °C
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe incalzire: 1:4
* consum normat gaz metan: 4.13 m3/h
* nivel de presiune acustică: 42 dB(A)
* masă: 29 kg
* dimensiuni: 368 x 541 x 364 mm